**Fleksibilna obujmica EL 50**

Fleksibilne obujmice za montažu cijevnih i kanalnih ventilatora uz prigušivanje buke i vibracija.

S dvije zatezne trake.

EL ..: Od plastike.

EL .. Ex: Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EL 50 |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,32 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 500 mm |
| Širina: | 513 mm |
| Visina: | 513 mm |
| Dubina: | 180 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 185 mm |
| Temperatura okoline: | 80 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799920922 |
| Broj artikla: | 0092.0092 |

Proizvođač: MAICO

EL 50 Fleksibilna obujmica