**Protupostolje GS 30**

Protupostolje za montažu fleksibilnih obujmica na ventilacijske kanale.

Prikladno za montažu obloženog spirokanala samo u kombinaciji s fleksibilnom obujmicom tipa EL/EL Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GS 30 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,69 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Prikladno za obujmice nominalne dužine: | 300 mm |
| Širina: | 380 mm |
| Visina: | 380 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 380 mm |
| Visina s pakovanjem: | 380 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 50 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551706 |
| Broj artikla: | 0055.0170 |

Proizvođač: MAICO

GS 30 Protupostolje