**Spojni okvir ZVR 45**

Spojni okvir za pričvršćivanje žaluzina AS i RS na ventilatore linije tipa EZQ, EZS, DZQ i DZS.

Za ugradnju u tanke zidove.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZVR 45 |
| Ugradnja: | izvana |
| Mjesto ugradnje: | Tanki zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,48 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 450 mm |
| Širina: | 526 mm |
| Visina: | 526 mm |
| Dubina: | 1 mm |
| Širina s pakovanjem: | 526 mm |
| Visina s pakovanjem: | 526 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931966 |
| Broj artikla: | 0093.0196 |

Proizvođač: MAICO

ZVR 45 Spojni okvir