**Krovno postolje za ravne krovove SO 22**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nezapaljivom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SO 22 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 9,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 224 mm |
| Širina: | 860 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 860 mm |
| Širina s pakovanjem: | 880 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 880 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933588 |
| Broj artikla: | 0093.0358 |

Proizvođač: MAICO

SO 22 Krovno postolje za ravne krovove