**Krovno postolje za ravne krovove SO 25**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nezapaljivom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SO 25 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 12 kg |
| Težina s pakovanjem: | 15 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 900 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 900 mm |
| Širina s pakovanjem: | 920 mm |
| Visina s pakovanjem: | 330 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 920 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933601 |
| Broj artikla: | 0093.0360 |

Proizvođač: MAICO

SO 25 Krovno postolje za ravne krovove