**Krovno postolje za ravne krovove SO 30**

Postolje za ravni krov za montažu krovnih ventilatora.

S nezapaljivom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SO 30 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 10,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 15,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 300 mm |
| Širina: | 970 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 970 mm |
| Širina s pakovanjem: | 980 mm |
| Visina s pakovanjem: | 310 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 980 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933618 |
| Broj artikla: | 0093.0361 |

Proizvođač: MAICO

SO 30 Krovno postolje za ravne krovove