**Krovno postolje za kose krovove SDS 25**

Postolje za kosi krov za montažu krovnih ventilatora na krovovima od opeke.

Sa zvučnom i toplinskom izolacijom od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Uporaba samo na krovovima od opeke.

Serijski modeli do nagiba krova od 30°.

Odstupajuće visine postolja i modeli s nagibom krova većim od 30° mogući su na upit.

Pri narudžbi navedite vrstu opeke i nagib krova.

Napomena: Postolja za kosi krov izrađuju se prema željama kupca. Stoga nije moguć njihov povrat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SDS 25 |
| Model: | Nagib krova do 30° |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 8,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 250 mm |
| Širina: | 745 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 845 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.070 mm |
| Visina s pakovanjem: | 740 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 500 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939535 |
| Broj artikla: | 0093.0953 |

Proizvođač: MAICO

SDS 25 Krovno postolje za kose krovove