**Krovno postolje za korugirane i trapezoidne krovove SOWT 40**

Postolje za kosi krov za montažu krovnih ventilatora.

Sa zvučnom i toplinskom izolacijom od nezapaljivih ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju.

Serijski modeli do nagiba krova od 30°.

Odstupajuće visine postolja i modeli s nagibom krova većim od 30° mogući su na upit.

Uporaba na trapezoidnim i korugiranim krovovima.

Izradite odgovarajući oblik profila na mjestu ugradnje.

Pripremite lim profila na mjestu ugradnje.

Napomena: Postolja za korugirani i trapezoidni krov izrađuju se prema podacima kupca. Stoga nije moguć njihov povrat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SOWT 40 |
| Model: | Nagib krova do 30° |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 20 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 995 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 955 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.040 mm |
| Visina s pakovanjem: | 870 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 500 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939887 |
| Broj artikla: | 0093.0988 |

Proizvođač: MAICO

SOWT 40 Krovno postolje za korugirane i trapezoidne krovove