**Zidni okvir ER-MR**

Zidni okvir za previše duboko užbukano kućište kako bi se spriječio usis zraka iz okna.

Moguća kombinacija sa svim ER-UP... kućištima.

Od dva limena okvira koji se umeću jedan u drugi.

Prilagodljiva dubina: od 60 mm do 90 mm.

S vijkom dugačkim 100 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-MR |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,79 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Širina: | 230 mm |
| Visina: | 230 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 230 mm |
| Visina s pakovanjem: | 230 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180241 |
| Broj artikla: | 0018.0024 |

Proizvođač: MAICO

ER-MR Zidni okvir