**Odsisni nastavak ER-AS**

Odsisno postolje uz podžbukno kućište ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD i ER-UP/G za ventilaciju sjedala toaleta. Istodobni odsis zraka u prostoriji i odsis zraka na sjedalu toaleta.

Preduvjet: Cijev za ispiranje podžbuknog kotlića za ispiranje ima ogranak DN 70.

Spajanje cijevi za ispiranje na ventilator HT DN 70, zbog toga male brzine zraka i učinkoviti odsis zraka bez propuha.

Kombinacija s ER EC, ER 60 ili ER 100.

Preporuka za kotlić za ispiranje: Marka TECE, TECEprofil univerzalni modul za toalet s TECE kotlićem za ispiranje, za priključkom za odsis mirisa. Kataloški broj TECE: 9.300.003, www.tece.de, Tel.: 0 25 72 / 928-0

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-AS |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,06 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Širina: | 83 mm |
| Visina: | 83 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 125 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Broj artikla: | 0093.0928 |

Proizvođač: MAICO

ER-AS Odsisni nastavak