**Komplet pjenastih guma ER-MO**

Komplet pjenastih guma za konstrukcijski prijenos buke podžbuknog kućišta ER-GH, ER-UP/G i ER-UPD sa snažno rezonancijskih, tankih stropova ili zidova.

Dužina je dovoljna za dva kućišta.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-MO |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Duljina: | 2,2 m |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 30 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923619 |
| Broj artikla: | 0092.0361 |

Proizvođač: MAICO

ER-MO Komplet pjenastih guma