**Regulacija tlaka Centro-PE**

Centro-PE: s vanjskim tlačnim spremnikom.

Značajke

Može se upotrijebiti s MAICO središnjim ventilacijskim sustavom Centro.

Automatska regulacija podtlaka pri različitim radnim stanjima.

Faznim kutom regulira se napon motora bez stupnjeva.

Samo za jednofazne asinkrone motore, zvučno izolirana ventilacijska kutija od ESR 16-2 do ESR 40-2.

Čvrsto plastično kućište.

S prozirnim poklopcem i priključnom kutijom.

LED indikator zelen: Spremno za rad.

LED indikator crven: Smetnja.

Prikaz stvarne vrijednosti tlaka.

Prikaz napona motora.

S prekidačem za uklj/isklj.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Centro-PE |
| Nazivni napon regulacije: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Glavni kabel ventilatora: | 3 x 1,5 mm² |
| Glavni kabel ventilatora sa zaštitom motora: | 5 x 1,5 mm² |
| Glavni kabel regulacije: | 3 x 1,5 mm² |
| Dolazni vod tlačnog spremnika: | 2 x 2 x 0,6 |
| Napon na izlazu: | 0 - 230 V |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 1,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,23 kg |
| Širina x visina x dubina tlačnog spremnika: | 135 mm x 85 mm x 85 mm |
| Širina: | 220 mm |
| Visina: | 190 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 385 mm |
| Visina s pakovanjem: | 205 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 205 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799573982 |
| Broj artikla: | 0157.0398 |

Proizvođač: MAICO

Centro-PE Regulacija tlaka