**Reverzibilna sklopka UWK 1**

Reverzibilna sklopka za usis i odsis zraka.

S pokrovnim okvirom za kombinaciju sa STU 1 ili STU 2,5.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | UWK 1 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| IMaks.: | 1 A |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Boja: | alpsko bijela |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 85 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 58 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578178 |
| Broj artikla: | 0157.0817 |

Proizvođač: MAICO

UWK 1 Reverzibilna sklopka