**Regulator brzine, reverzibilna sklopka STW 2,5**

Za usis i odsis zraka.

S kontrolnim svjetlom.

Provjereno u skladu s normom VDE.

Dodatni prespojni kontakt (230 V) za npr. aktiviranje žaluzine.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore TRE... za regulaciju brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | STW 2,5 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,33 kg |
| Širina: | 128 mm |
| Visina: | 74 mm |
| Dubina: | 54 mm |
| Širina s pakovanjem: | 145 mm |
| Visina s pakovanjem: | 63 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 78 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161424 |
| Broj artikla: | 0016.0142 |

Proizvođač: MAICO

STW 2,5 Regulator brzine, reverzibilna sklopka