**Petostupanjski transformator, razvodni ormarić TRE 6,5 S**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju jednofaznih ventilatora.

S nožnim kutnikom i priključnim kabelima.

Pribor: Petostupanjska sklopka ESS 20

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRE 6,5 S |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 6,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Sekundarni napon: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Težina: | 5,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6 kg |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 245 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577461 |
| Broj artikla: | 0157.0746 |

Proizvođač: MAICO

TRE 6,5 S Petostupanjski transformator, razvodni ormarić