**Petostupanjski transformator, razvodni ormarić TR 0,8 S**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

S nožnim kutnikom i priključnim kabelima.

Pribor: Petostupanjska sklopka DSS 20.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 0,8 S |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 0,8 A |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Sekundarni napon: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Težina: | 4,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,985 kg |
| Širina: | 95 mm |
| Visina: | 200 mm |
| Dubina: | 120 mm |
| Širina s pakovanjem: | 285 mm |
| Visina s pakovanjem: | 185 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 240 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577416 |
| Broj artikla: | 0157.0741 |

Proizvođač: MAICO

TR 0,8 S Petostupanjski transformator, razvodni ormarić