**Intervalska sklopka VZI 10**

Intervalska sklopka za redovitu ventilaciju rijetko upotrebljavanih prostorija.

Uključivanje ventilatora moguće preko intervalskih sklopki i putem ručne aktivacije.

Moguća aktivacija preko standardnih sklopki.

Vrijeme intervala se može namjestiti: 1 h do 15 h.

Moguća montaža u podžbuknoj utičnici.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VZI 10 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 1,25 A |
| Vrsta zaštite: | IP 40 |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Širina: | 20 mm |
| Visina: | 13 mm |
| Dubina: | 35 mm |
| Širina s pakovanjem: | 20 mm |
| Visina s pakovanjem: | 13 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
| Daljinski upravljač: | - |
| Vrijeme naknadnog rada: | 10 min |
| Trajanje uključivanja: | 10 min |
| Odgoda uključivanja: | 50 s |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Broj artikla: | 0157.0823 |

Proizvođač: MAICO

VZI 10 Intervalska sklopka