**Termostat THR 10**

Termostat za upravljanje ventilatorima ovisno o kvaliteti zraka.

S prespojnom sklopkom za zimski ili ljetni rad.

Za prespajanje trofaznih ventilatora potreban je univerzalni sklopnik US 16 T.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | THR 10 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 2 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 76 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 38 mm |
| Širina s pakovanjem: | 80 mm |
| Visina s pakovanjem: | 83 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 45 mm |
| Područje postavki temperature: | 10 °C do 30 °C |
| Diferencijalni procijep: | ca. 1 K |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577744 |
| Broj artikla: | 0157.0774 |

Proizvođač: MAICO

THR 10 Termostat