**Termostat THD 10**

Termostat za regulaciju ventilatora ovisno o razlici temperature.

S dva temperaturna osjetnika.

Termostat se uključuje ovisno o temperaturnom osjetniku u području zadržavanja na podu i na stropu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | THD 10 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,87 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,01 kg |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 195 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 255 mm |
| Visina s pakovanjem: | 210 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 155 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 5 °C do 35 °C |
| Diferencijalni procijep: | ca. 2 K |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577751 |
| Broj artikla: | 0157.0775 |

Proizvođač: MAICO

THD 10 Termostat