**Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje EALT 6**

Elektronička jedinica za snagu za povećanje dopuštenog maksimalnog opterećenja regulatora temperature EAT 6 G/1, EAT 6 TG i ATS.

Pri priključivanju više jedinica za snagu moguće je napajanje preko istog vanjskog vodiča.

Moguća raspodjela na sve vanjske vodiče jedne trofazne mreže.

Opremljeno prigušivačem buke u skladu s normom VDE 0875/6.77, stupanj smetnji N.

S ulazom od 0 V do 10 V za upravljački napon.

Načelo rada: Regulacija faznog kuta.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore za regulaciju brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EALT 6 |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 6 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,2 A |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,1 kg |
| Širina: | 188 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577560 |
| Broj artikla: | 0157.0756 |

Proizvođač: MAICO

EALT 6 Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje