**Sustav za regulaciju temperature ATS**

Elektronički regulator temperature u dvije točke za regulaciju jednofaznih ili trofaznih ventilatora.

S digitalnim indikatorom stvarne i zadane temperature.

S LED lampicama za indikator smetnji ili nadzora.

Temperaturni osjetnik uključen je u isporuku.

Izlazi regulatora:

Petostupanjski izlaz bez napona za priključivanje jedinice za opterećenje ATL ili zaštitnu regulaciju.

Izlaz od 0 V do 10 V za priključivanje komponenti sustava (npr. jedinice za snagu EALT 6 kod jednofaznih ventilatora).

Izlaz termostata bez napona za regulaciju grijača zraka.

Izlaz signala bez napona za prikaz pucanja osjetnika i kratkog spoja osjetnika.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ATS |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 1,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,65 kg |
| Širina: | 240 mm |
| Visina: | 185 mm |
| Dubina: | 115 mm |
| Širina s pakovanjem: | 295 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577591 |
| Broj artikla: | 0157.0759 |

Proizvođač: MAICO

ATS Sustav za regulaciju temperature