**Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje ATL 2,5**

Jedinice za opterećenje za elektronički regulator temperature ATS u dvije točke za regulaciju trofaznih ventilatora.

Petostupanjski transformator, prema odabiru se može namjestiti automatski preko regulatora temperature ili ručno.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ATL 2,5 |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Sekundarni napon: | 110 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 17,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 18,2 kg |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 400 mm |
| Dubina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 490 mm |
| Visina s pakovanjem: | 195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 400 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577577 |
| Broj artikla: | 0157.0757 |

Proizvođač: MAICO

ATL 2,5 Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje