**Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje ATL 6**

Jedinice za opterećenje za elektronički regulator temperature ATS u dvije točke za regulaciju trofaznih ventilatora.

Petostupanjski transformator, prema odabiru se može namjestiti automatski preko regulatora temperature ili ručno.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ATL 6 |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Sekundarni napon: | 110 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 27,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 28,54 kg |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 400 mm |
| Dubina: | 160 mm |
| Širina s pakovanjem: | 495 mm |
| Visina s pakovanjem: | 195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 395 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577584 |
| Broj artikla: | 0157.0758 |

Proizvođač: MAICO

ATL 6 Sustav za regulaciju temperature, jedinica za opterećenje