**Sustav za regulaciju temperature DTL 24 P**

Elektronički regulator temperature za upravljanje električnim grijačem zraka DHP.

Noćno smanjenje za od 0 K do 4 K ispod zadane temperature.

Regulator Triac s upravljanjem impulsnim paketom.

Moguće aktiviranje s 0 - 10 V.

Za povećanje učinka do 30 kW upotrijebite DTL 2 P-L.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DTL 24 P |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| PMax: | 16.500 W |
| Maksimalno opterećenje: | 24 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 1,65 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,78 kg |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 195 mm |
| Širina s pakovanjem: | 180 mm |
| Visina s pakovanjem: | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575863 |
| Broj artikla: | 0157.0586 |

Proizvođač: MAICO

DTL 24 P Sustav za regulaciju temperature