**Sobni osjetnik FR 30 P**

Temperaturni osjetnik za mjerenje temperature zraka u zatvorenim prostorijama.

Moguća kombinacija s ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FR 30 P |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,08 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,09 kg |
| Širina: | 86 mm |
| Visina: | 86 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 98 mm |
| Visina s pakovanjem: | 98 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 37 mm |
| Područje postavki temperature: | 0 °C do 30 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Broj artikla: | 0157.0781 |

Proizvođač: MAICO

FR 30 P Sobni osjetnik