**Higrostat HY 5**

Higrostat za upravljanje ventilatorima ovisno o relativnoj vlažnosti zraka.

Maksimalna struja pri induktivnom opterećenju: 5,0 A pri odvlaživanju, 2,2 A pri ovlaživanju.

Područja primjene: Praonice i druge vlažne prostorije.

Područje postavki bez stupnjeva: od 20 % do 80 % relativne vlažnosti zraka.

Histereza prespajanja: 8 % relativne vlažnosti zraka.

Rad ventilatora prema odabiru pri rastućoj ili padajućoj vlažnosti zraka (prespojni kontakt).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | HY 5 |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,233 kg |
| Širina: | 132 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 137 mm |
| Visina s pakovanjem: | 55 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 90 mm |
| Upravljački element: | Vanjski |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571230 |
| Broj artikla: | 0157.0123 |

Proizvođač: MAICO

HY 5 Higrostat