**Regulator kvalitete zraka EAQ 10/1**

Regulator kvalitete zraka za upravljanje ventilatorima ovisno o kvaliteti zraka.

S integriranim osjetnikom kvalitete zraka za mjerenje koncentracije različitih plinova i mirisa (npr. ugljični monoksid, metan, vodik, alkohol, duhanski dim).

Moguće je postavljanje osjetljivosti bez stupnjeva potenciometrom.

Zadane postavke postavljaju se u tvornici.

S dvije svjetlosne diode za prikaz radnog stanja i kvalitete zraka.

Radna pripravnost nakon oko 5 min.

Vrijeme reakcije: < 1 min.

Vrijeme naknadnog rada: od 1 do 3 min. (ovisno o stupnju onečišćenja).

Sigurnosne upute

Ne primjenjujte EAQ 10/1 za sigurno-tehničke uporabe.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAQ 10/1 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,24 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,32 kg |
| Širina: | 126 mm |
| Visina: | 74 mm |
| Dubina: | 24 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577775 |
| Broj artikla: | 0157.0777 |

Proizvođač: MAICO

EAQ 10/1 Regulator kvalitete zraka