**Osjetnik strujanja zraka LW 9**

Osjetnik strujanja zraka za nadzor minimalnog volumena zraka u ventilacijskim sustavima.

Dužina kabela osjetnika: 2,5 m.

Ako se vod osjetnika polaže u kabelske kanale, morate upotrijebiti obložene vodove.

Osjetnik bilježi struju zraka i uspoređuje je s postavljenom zadanom vrijednošću upravljačkog uređaja.

Upravljački uređaj: Ugradnja tračnice profila od 35 mm.

S LED indikatorom funkcija za izlaz releja i nominalni napon.

Sklopka za odabir za funkciju rada i struje mirovanja.

S izlazom bez napona preko izmjenjivača, npr. za poruke o radu ili smetnjama.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | LW 9 |
| Min. brzina strujanja: | 1 m/s |
| Maks. brzina strujanja: | 20 m/s |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 10 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Težina: | 0,34 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,46 kg |
| Širina: | 35 mm |
| Visina: | 90 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 115 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 95 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C do 80 °C |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Maks. dopuštena struja prespajanja: | 10 A / 3 A / cos φ = 1, 230 V AC |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577799 |
| Broj artikla: | 0157.0779 |

Proizvođač: MAICO

LW 9 Osjetnik strujanja zraka