**Regulator razlike tlaka DW 1000**

Regulator razine tlaka za nadzor tlaka filtara, ventilatora i sustava u ventilacijsko-tehničkim sustavima.

Kontakt za prespajanje struje od maks. 5 A, 250 V AC i 0,8 A za induktivna opterećenja ili 2 A, 30 V DC.

Područje zadane vrijednosti: od 100 Pa do 1000 Pa.

Medij: Zrak i neagresivni plinovi.

Električni priključak s vijčanim spojevima kabela PG 11 i vijčanim stezaljkama.

Jedinica za pakiranje: Tlačna sklopka s crijevnim nastavcima, ljestvicom namještanja u mbar, montažnim kutnikom, 2 m kompletom za priključivanje crijeva.

Pribor za zračne filtre TFE i TFP.

Sigurnosne upute

Izbjegavajte kondenzat i led na regulatoru razlike tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DW 1000 |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Težina: | 0,19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,24 kg |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 103 mm |
| Dubina: | 89,4 mm |
| Širina s pakovanjem: | 126 mm |
| Visina s pakovanjem: | 104 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 100 mm |
| Temperatura okoline: | 85 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577522 |
| Broj artikla: | 0157.0752 |

Proizvođač: MAICO

DW 1000 Regulator razlike tlaka