**Regulacija zraka u prostoriji RLS 2**

Regulacija za ventilacijske uređaje s ulazima za niski napon, npr. WRG 300 DC.

Prema odabiru moguće ručno ili automatsko uključivanje:

Ručno uključivanje tri stupnja: osnovni, normalni, puno opterećenje i isključeno.

Moguće automatsko uključivanje stupnjeva prespajanja osnovnog opterećenja i normalnog opterećenja mehaničkim tajmerom.

Moguće programiranje vremena stupnjeva prespajanja u dnevnom programu (24 sata, minimalno vrijeme uključenosti 15 minuta) ili tjednom programu (7 dana, minimalno vrijeme uključenosti 2 sata).

Prespajanje između tri stupnja obavlja se na temelju niskog napona (0,1 A pri maksimalno 150 V AC).

S LED indikatorom za stupanj prespajanja punog opterećenja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 2 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Širina: | 160 mm |
| Visina: | 78 mm |
| Dubina: | 45 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578307 |
| Broj artikla: | 0157.0830 |

Proizvođač: MAICO

RLS 2 Regulacija zraka u prostoriji