**Regulacija zraka u prostoriji RLS 3**

Trostupanjska regulacija zraka u prostoriji za ventilator za odsisni zrak ER 100 D i cijevni ventilator HDR EC.

Tri stupnja uključivanja: osnovno, normalno, puno opterećenje (okretni gumb).

S posebnom, dvopolnom sklopkom za uključivanje/isključivanje (preklopnik).

Obje sklopke u zajedničkom dvostrukom okviru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 3 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Podaci o plastici: | Polistirol, bez PVC-a |
| Težina: | 0,19 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,23 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 32 mm |
| Širina s pakovanjem: | 155 mm |
| Visina s pakovanjem: | 83 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 83 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578314 |
| Broj artikla: | 0157.0831 |

Proizvođač: MAICO

RLS 3 Regulacija zraka u prostoriji