**Radijska sklopka XS 1**

Radijska sklopka za uključivanje jednofaznih ventilatora ili drugih trošila poput svjetla, cirkulacijskih pumpi itd. neovisno o lokaciji.

Za saniranje ili kasniju ugradnju - bez troška ličenja ili tapeciranja.

Pločice se ne moraju izbiti ili zamijeniti.

Primjena svugdje gdje se ne može ugraditi upravljački vod.

Radijska sklopka može se primijeniti kao prijenosna.

Radijska sklopka može se vijcima pričvrstiti ili zalijepiti na staklene površine.

Jednostavno programiranje prijenosnika isključuje skupi rad programiranja.

Baterije su uključene u isporuku.

Radijski sustav sastoji se od radijske sklopke XS 1 i min. jednog radijskog prijamnika XE 1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | XS 1 |
| Baterija: | 2 x 3 V |
| Glavni kabel: | nije potrebno |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 88 mm |
| Visina: | 88 mm |
| Dubina: | 32 mm |
| Širina s pakovanjem: | 103 mm |
| Visina s pakovanjem: | 89 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 85 mm |
| Radijska frekvencija: | 433 MHz |
| Broj radijskih kanala: | Jedan kanal |
| Doseg u slobodnom polju: | 100 m |
| Doseg u zgradi: | 30 m |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573449 |
| Broj artikla: | 0157.0344 |

Proizvođač: MAICO

XS 1 Radijska sklopka