**Reverzibilna sklopka W 1**

Reverzibilna sklopka za upravljanje ventilatorom.

Za naizmjenični rad smjera zraka:

WU 1: S utičnicom za sklopku za podžbuknu montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | W 1 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja / Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V / 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 0,37 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 95 mm |
| Visina s pakovanjem: | 88 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 133 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571018 |
| Broj artikla: | 0157.0101 |

Proizvođač: MAICO

W 1 Reverzibilna sklopka