**Reverzibilna sklopka, sklopka za promjenu pola WP 1**

Sklopka za promjenu pola za upravljanje ventilatorima kojima se može promijeniti pol.

Stupanjska sklopka za dvije brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WP 1 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 500 V |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Motor: | Višebrzinski krug |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,42 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,45 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 87 mm |
| Visina s pakovanjem: | 93 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 133 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571056 |
| Broj artikla: | 0157.0105 |

Proizvođač: MAICO

WP 1 Reverzibilna sklopka, sklopka za promjenu pola