**Sklopka za promjenu pola P 1**

Sklopka za promjenu pola za upravljanje ventilatorima kojima se može promijeniti pol.

Stupanjska sklopka za dvije brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | P 1 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 500 V |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Motor: | Višebrzinski krug |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,43 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 95 mm |
| Visina s pakovanjem: | 88 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 133 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571032 |
| Broj artikla: | 0157.0103 |

Proizvođač: MAICO

P 1 Sklopka za promjenu pola