**Okretna sklopka DS 10**

Okretna sklopka za rad ventilatora neovisno o termostatu.

Sklopka za uključivanje i prebacivanje između regulacijskog i neprekidnog rada.

Položaji sklopke: Neprekidni rad, isključivanje, regulacijski rad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DS 10 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| IMaks.: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,32 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 101 mm |
| Širina s pakovanjem: | 85 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 135 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Broj artikla: | 0157.0410 |

Proizvođač: MAICO

DS 10 Okretna sklopka