**Glavna, servisna sklopka HS 3**

Servisna sklopka u skladu s normom VDE 0113, Dio 1.

Kućište u kapsuli u skladu s normom ISO.

Sklopka se može zatvoriti u položaju ISKLJ.

S dva pomoćna kontakta (1 normalno zatvoren kontakt, 1 kontakt)

HS 3: Tropolna grebenasta sklopka za ventilatore s jednom brzinom ili za ventilatore upravljane brzinom.

HS 6: Šestopolna grebenasta sklopka za ventilatore kojima se može promijeniti pol.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | HS 3 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja / Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V / 400 V |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,38 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,41 kg |
| Širina: | 82 mm |
| Visina: | 82 mm |
| Dubina: | 127 mm |
| Širina s pakovanjem: | 87 mm |
| Visina s pakovanjem: | 95 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 135 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Broj artikla: | 0157.0736 |

Proizvođač: MAICO

HS 3 Glavna, servisna sklopka