**Trostupanjska sklopka DS 3N**

Okretna sklopka za regulaciju trostupanjskih ventilacijskih uređaja (npr. ventilatora za odsisni zrak ER 100 D).

Odgovara normiranim podžbuknim utičnicama.

S nultim položajem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DS 3N |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 16 A |
| Vrsta zaštite: | IP 30 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Boja: | polarno bijela, slična RAL 9010, matirana |
| Težina: | 0,11 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Širina: | 80 mm |
| Visina: | 80 mm |
| Dubina: | 32 mm |
| Širina s pakovanjem: | 83 mm |
| Visina s pakovanjem: | 83 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 73 mm |
| Vrsta upravljanja: | Okretni gumb |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571865 |
| Broj artikla: | 0157.0186 |

Proizvođač: MAICO

DS 3N Trostupanjska sklopka