**Zaštitna sklopka motora MVE 10**

Zaštitna sklopka motora za ventilatore s izvedenim toplinskim kontaktima.

S glavnom zaštitom i upravljačkim osiguračem.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MVE 10 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 10 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,4 A |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Težina: | 0,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,53 kg |
| Širina: | 75 mm |
| Visina: | 140 mm |
| Dubina: | 95 mm |
| Širina s pakovanjem: | 82 mm |
| Visina s pakovanjem: | 145 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 96 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577119 |
| Broj artikla: | 0157.0711 |

Proizvođač: MAICO

MVE 10 Zaštitna sklopka motora