**PTC termorezistorska okidačka naprava MVS 6**

Samostalni potpuni sustav.

PTC termorezistorski okidački sustav za nadzor maksimalne temperature motora.

Potreban pribor za trofazne ventilatore DZ ... Ex . .

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU.

S kontrolnim svjetlom.

Sigurnosne upute

Ugradnja isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MVS 6 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| IMaks.: | 6,3 A |
| Vrsta zaštite: | IP 65 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 1,58 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,89 kg |
| Širina: | 120 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 240 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 260 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 255 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Oznaka EX u skladu s normom: | Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t] |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575856 |
| Broj artikla: | 0157.0585 |

Proizvođač: MAICO

MVS 6 PTC termorezistorska okidačka naprava