**Zaštitna sklopka motora MVEx 1,6**

Zaštitna sklopka motora za nadzor maksimalne struje motora.

Potreban pribor za EZQ/EZS 20 E Ex e i ERM ... Ex e.

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU.

Sigurnosne upute

Ugradnja isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MVEx 1,6 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 1,6 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Nazivna trajna struja: | 1,6 A |
| Područje namještanja nazivne struje: | -0,6 A |
| Struja okidanja okidača kratkog spoja: | 88 A |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 0,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,32 kg |
| Širina: | 45 mm |
| Visina: | 93 mm |
| Dubina: | 76 mm |
| Širina s pakovanjem: | 50 mm |
| Visina s pakovanjem: | 100 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | PTB 10 ATEX 3013 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575498 |
| Broj artikla: | 0157.0549 |

Proizvođač: MAICO

MVEx 1,6 Zaštitna sklopka motora