**Mali sobni ventilator ECA 150 P**

Značajke

Veliki volumen zraka unatoč kompaktnoj veličini.

Kombinira volumen zraka s velikom jačinom tlaka.

Zaštita od pregrijavanja.

Kućište od čvrste i otporne plastike.

Klasa zaštite II.

ECA 120: s oznakom VDE GS, iznimka: ECA 120 24 V.

ECA 150: s oznakom VDE.

Sa zaštitnim brtvama protiv prodiranja kondenzata pri stropnoj ugradnji.

Upravljanje brzinom kao opcija za ECA ventilatore u standardnom modelu. Iznimka ECA 150/4 i ECA 150/4 K.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Upute za montažu

Jednostavna, brza demontaža poklopca.

Brzo pričvršćivanje ventilatora u cijevi s dvije stezne opruge.

Električni priključak

Električni priključak po želji nadžbukni ili podžbukni.

Sigurnosne upute

ECA 100 primjenjivi u području zaštite 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701.

Za detalje vidi upute za projektiranje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 150 P |
| Model: | Prekidač konopa za povlačenje |
| Volumen zraka: | 300 m³/h |
| Brzina: | 2.700 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Apsorpcija struje: | 25 W |
| IMaks.: | 0,12 A |
| Vrsta zaštite: | IP 23 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,47 |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Razina zvučnog tlaka: | 56 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840664 |
| Broj artikla: | 0084.0066 |

Proizvođač: MAICO

ECA 150 P Mali sobni ventilator