**Cijevni ventilator ECA 15/2 E 24 V**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA 15/2 E 24 V |
| Model: | Sigurnosni ekstraniski napon |
| Volumen zraka: | 320 m³/h |
| Brzina: | 2.600 1/min |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 24 V |
| Apsorpcija struje: | 40 W |
| IMaks.: | 2,2 A |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 1,135 |
| Razina zvučnog tlaka: | 53 dB(A) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809920 |
| Broj artikla: | 0080.0992 |

Proizvođač: MAICO

ECA 15/2 E 24 V Cijevni ventilator