**Sustav za regulaciju temperature EAT EC**

Raznovrsni elektronički sustav za regulaciju temperature za regulaciju ventilatora EC bez stupnjeva.

Regulirani izlazni signal od 0-10 V mjerenjem „STVARNE“ temperature u odnosu na prilagodljivu „ZADANU“ temperaturu.

Temperaturni osjetnik uključen je u isporuku.

Moguće mnogobrojne regulacijske funkcije ovisno priključenim osjetnicima.

Za moguće načine rada: Automatika/ručni način rada/neprekidni rad/nije aktivno ili isključeno.

Ulazi za regulaciju za temperaturne osjetnike, potenciometre i aktivne osjetnike kao npr. osjetnike vlažnosti ili tlaka.

Izlazi za regulaciju za do dva ventilatora EC i jedan stalni motor za žaluzine. Dodatno postoje dva prespojna izlaza releja bez napona.

Brzo i ugodno puštanje u rad osvijetljenim digitalnim zaslonom s dva retka i prikazom jasnog teksta te folijskom tipkovnicom.

Vrlo mala apsorpcija struje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAT EC |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 1,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,235 kg |
| Širina: | 188 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 210 mm |
| Visina s pakovanjem: | 130 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 185 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571131 |
| Broj artikla: | 0157.0113 |

Proizvođač: MAICO

EAT EC Sustav za regulaciju temperature