**Unutarnja žaluzina MCV 20**

Unutarnje žaluzine za usis i odsis zraka.

Ručno aktiviranje konopom za povlačenje.

Lamele žaluzine s paralelnom vodilicom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MCV 20 |
| Smjer zraka: | Usis zraka / Odsis zraka |
| Maks. brzina strujanja: | 2 m/s |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, emajlirani |
| Boja: | bijela |
| Boja lamela: | crna |
| Težina: | 1,73 |
| Vrsta žaluzine: | ručno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Slobodni poprečni presjek: | 320 cm² |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510512 |
| Broj artikla: | 0151.0051 |

Proizvođač: MAICO

MCV 20 Unutarnja žaluzina