**Ulaz za vanjski zrak ALD 160 VA**

Ulaz za vanjski zrak za decentralnu kućnu ventilaciju bez propuha.

Vrsta žaluzine: ručno (položaj 0% ili 100%).

Vrlo dobra izolacija.

Ravni optički estetski dizajn.

Dobra raspodjela zraka.

Nije potreban električni priključak.

Jedinica za pakiranje ALD 160: unutarnji dio od plastike, filtar za prašinu

ISO Coarse 30 % (G2), zidni odvojak do 500 mm sa zaštitom od oluje i zvučnom izolacijom, ručna žaluzina, pravokutna vanjska rešetka od plastike uklj. rešetku za muhe.

Jedinica za pakiranje ALD 160 VA: unutarnji dio od plastike, filtar za prašinu

ISO Coarse 30 % (G2), zidni odvojak do 500 mm sa zaštitom od oluje i zvučnom izolacijom, ručna žaluzina, okrugla vanjska rešetka od plemenitog čelika uklj. rešetku za muhe.

Pribor: zamjenski filtar ALDF 125/160 G2 ili ALDF 125/160 G3.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALD 160 VA |
| Smjer zraka: | Usis zraka |
| Maks. volumen zraka: | 30 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal rešetke: | Plastika (unutarnja rešetka) / Plemeniti čelik (vanjska rešetka) |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 1,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,79 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vrsta žaluzine: | ručno, sa zaporom |
| Nominalna dužina: | 160 mm |
| Širina: | 175 mm |
| Visina: | 175 mm |
| Dubina: | 572,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 585 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa Dn,w: | 53 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520702 |
| Broj artikla: | 0152.0070 |

Proizvođač: MAICO

ALD 160 VA Ulaz za vanjski zrak