**Zračni filtar, zamjena ALDF 125/160 G2**

ALDF 125/160: Zamjenski zračni filtar za ulaz za vanjski zrak ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 i ALD 160 VA.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALDF 125/160 G2 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Širina: | 95 mm |
| Visina: | 95 mm |
| Dubina: | 12 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 25 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930792 |
| Broj artikla: | 0093.0079 |

Proizvođač: MAICO

ALDF 125/160 G2 Zračni filtar, zamjena