**Regulacija zraka u prostoriji RLS 1**

Regulacija za ventilacijski uređaj s toplinskom crpkom, npr. WRG 300 WP.

Tri stupnja prespajanja: osnovni, normalni, puno opterećenje.

Moguća je regulacija drugih uređaja (npr. ventil, toplinska crpka).

Moguće programiranje vremena stupnjeva prespajanja.

Prema odabiru moguće ručno ili automatsko uključivanje:

Upravljač: 82 × 150 × 31 mm (Š × V × D).

Jedinica za snagu: 203 × 205 × 94 mm (Š × V × D).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RLS 1 |
| Apsorpcija struje (bez upravljanja brzinom): | 4 W |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 8 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 16 A |
| Težina: | 1,58 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Broj artikla: | 0157.0768 |

Proizvođač: MAICO

RLS 1 Regulacija zraka u prostoriji