**Radijalni krovni ventilator DRD 18 EC**

Značajke

Mala apsorpcija energije zbog tehnologije EC.

Estetsko kućište od aluminija.

Poklopac se može lako ukloniti.

Pocinčana zaštitna rešetka na strani odsisa sa zaštitom od slučajnog dodira.

Stabilne transportne omče omogućuju transport dizalicom.

Propeler s unatrag savijenim krilima od plastike, dinamički poravnato na dvije razine, u skladu s razinom kvalitete 6.3, DIN ISO 1940.

Motor

Motor na trofaznu struju.

Nazivni napon 230 V, 50 Hz.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Izlaz za brzinu.

Upravljački ulaz 0 - 10 V DC

Meko pokretanje.

Vrsta zaštite IP X4 pri zatvorenom poklopcu kućišta.

Električni spoj

Lako dostupno u priključnoj kutiji nakon uklanjanja poklopca kućišta.

Sigurnosna uputa

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na propeleru.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DRD 18 EC |
| Volumen zraka: | 950 m³/h |
| Brzina: | 1.990 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 85 W |
| IMaks.: | 0,69 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 7,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 9,94 kg |
| Nominalna dužina: | 180 mm |
| Širina: | 480 mm |
| Visina: | 270 mm |
| Dubina: | 480 mm |
| Širina s pakovanjem: | 615 mm |
| Visina s pakovanjem: | 370 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 615 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -25 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799871705 |
| Broj artikla: | 0087.0170 |

Proizvođač: MAICO

DRD 18 EC Radijalni krovni ventilator