**Kutija razdjelnika zraka od lima, 6-strukog MF-BV75-125-6**

Kutija razdjelnika zraka od lima sa zvučno izoliranom unutarnjom oblogom.

Prednje limene ploče koje imaju integrirane plastične umetne adaptere MF-WE za točno i brzo umetanje fleksibilnih čeličnih kanala MF-F.

Pri isporuci polovica umetnih adaptera ima pokrovne kape.

Opremljeno s četiri gumena pričvrsna kutnika za zidnu/stropnu montažu s konstrukcijskim prijenosom buke.

Tri uklonjive servisne priključne ploče ( 2 x bočno, 1 dolje na razvodnoj kutiji).

Prednji glavni cijevni priključak (NW 125/NW 160) može se pomaknuti na servisne priključne ploče.

Primjena kao prolazni razdjelnik ili razdjelnik od 90°.

Potreban pribor: Brtveni prstenovi MF-FDR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-BV75-125-6 |
| Smjer zraka: | Usis ili odsis zraka |
| Volumen zraka: | 180 m³/h preporučeno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 9,25 kg |
| Težina s pakovanjem: | 10,51 kg |
| Promjer priključka: | 125 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 75 mm |
| Broj postolja: | 6 |
| Širina: | 650 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 450 mm |
| Širina s pakovanjem: | 660 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 480 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185277 |
| Broj artikla: | 0018.0527 |

Proizvođač: MAICO

MF-BV75-125-6 Kutija razdjelnika zraka od lima, 6-strukog